Technische Daten – Organisation	Zeitschriften-Verkaufsständer
Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E
Z E R T I F I Z I E R U N G / G A R A N T I E	Herkunft EU	Garantie 2 JAHRE
Herstellung gemäß ISO 9001
P R O D U K T B E S C H R E I B U N G
BESCHREIBUNG	• Punktgeschweißter Monoblock-Korpus mit gekantetem Falz im unteren Bereich zur Stabilitäts-Sicherung
• Aluminium, walzblank, gekantet und gebogen • Stahldicke: 7/10 • 5 gerade und 5 schräge Böden •Maximallast pro Boden: 45 kg (gleichmäßig verteilt)
VERARBEITUNG	• strukturierte Epoxidbeschichtung in alufarben (RAL 9006) oder schwarz (RAL 9005) • Nach Entfettung und Phosphatierung wurde das Regal mit Epoxid-Polyester-Pulverlack mit einer Stärke von 65 bis 80 Mikrometern oberflächenbehandelt • Polymerisation auf 200° während 12 Minuten
M A ß E
• Höhe 195 cm
• Breite 92 cm
• Tiefe 42 cm
O P T I O N E N