Technische Daten –Versammlungs- und Gemeinschaftsstühle	ZAGREB
Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E
Herkunft EU	Garantie 2 JAHRE
P R O D U K T B E S C H R E I B U N G
POLSTERUNG	• Zusammensetzung Sitz: Polyätherschaumpolsterung, Dichte 25kg/m3, Stärke 30mm, befestigt auf einer Innenschale aus Pappelholz, Stärke 7,5 mm. Außenschale aus schwarzem strukturiertem Polypropylen, Stärke 7,5 mm. Befestigung durch Schrauben und Drahtgewinde, Stoffbezug auf Innenschale getackert • Zusammensetzung Rückenlehne: Polyätherschaumpolsterung , Dichte 22 kg/m3, Stärke 30 mm, befestigt auf einer Innenschale aus Pappelholz, Stärke 7,5 mm. Außenschale aus schwarzem strukturiertem Polypropylen, Stärke 1,6 mm. Befestigung durch Schrauben, Stoffbezug auf Innenschale getackert
BEZUEGE	• 7 Farben Stoff A auf Lager: nachtschwarz FA, schattengrau FG, königsbordeaux-rot FE, wolkengrau FF, elektrikblau FC, leuchtendrot FI, olivengrün FJ • 2 Farben Stoff B auf Lager: violett DU, schwarz DO • 1 Farbe Netzbezug auf Lager: Netz schwarz TI • 1 Farbe schwarzes Kunstleder YA und 1 Schale Naturholz WP auf Lager • 28 andere Farben Kategorie A und B mit Lieferfrist
FUßGESTELL	• ovales Stahlrohr 30 x 15 mm, Stärke 13/10, geschweißtes Verstärkungsglied mit 18 mm Durchmesser, 12 Schweißpunkte • Schienen aus schwarzem Polyäthylen an der Innenseite des Gestells befestigt • Epoxidbeschichtung schwarz SG, aluminiumfarben SB oder verchromt SQ • zu 12 stapelbar (ohne Armlehnen), zu 3 stapelbar mit Armlehnen und zu 2 mit Schreibtafel (nicht empfehlenswert)
M A ß E in cm
O P T I O N E N
AUF ANFRAGE	• Armlehnen, Schreibtafel, Befestigungsstück, Zwischenschiene