Technische Daten – Konferenzstuhl	BOLOGNA
H E R K U N F T / G A R A N T I E
Herkunft EU	Garantie 3 JAHRE
P R O D U K T B E S C H R E I B U N G
POLSTERUNG	• Zusammensetzung Sitz Schaumstoff CMHR feuerfest, Dichte 41 kg/m3, Stärke 40 mm • mehrschichtiges Buchenholz, Stärke 11 mm • Befestigung des Stoffbezugs durch Klammern und Klebstoff • Stoff-Schutzbezug unterhalb des Sitzes • Zusammensetzung Rückenlehne Schaumstoff CMHR feuerfest, Dichte 34 kg/m3, Stärke 30,5 mm • Struktur aus mehrschichtigem Buchenholz, Stärke 11 mm • Befestigung des Stoffbezugs durch Klammern und Klebstoff • Rückenlehnen-Gegenschale aus schwarzem ABS • Modell Stuhl und / oder Sessel verfügbar auf Lager
BEZUEGE	• 6 Farben Stoff A auf Lager: elektrikblau FC, königsbordeaux-rot FE, wolkengrau FF, schattengrau FG, nachtschwarz FA, olivengrün FJ • 56 Farben mit Lieferfrist
FUßGESTELL	• Struktur aus gebogenem Stahl ø 22 mm, alufarben SB, schwarz SG • zu 5 stapelbar • Gleiter aus Polyäthylen an der Innenseite des Gestells
M A ß E in cm
O P T I O N E N
MIT LIEFERFRIST	• Transportkarre, Zwischenschiene, Befestigungs-Vorrichtung • Modell mit Schreibtafel