Penderie Chauffante avec Porte Bottes

(AR-PS-001)

Description:
Construction monobloc robuste en acier galavanisé Rideaux de penderie en plastique transparent Idéale pour le séchage des vêtements de travail Séchage par air chaud

3 positions de ventilation:
Position 1: insufflation d’air à température ambiante
dans les compartiments penderie et porte botte. Position 2: insufflation d’air chauffée dans le compar- timent penderie et compartiment porte botte à tem- pérature ambiante.
Position 3:insufflation d’air chauffée dans les com- partiments penderie et porte botte.

Caractéristiques Techniques:
Puissance de 1575 Watts 10 crochets porte vêtement sur tringle 20 tubes chauffés porte bottes
Fusible de protection incorporé Tension : 200-230V / 50Hz
Normes CE; ROHS

Dimensions:
190x120x50 (HxLxP) cm

MOBIKA – Chemin du Croset 9B – 1024 Ecublens
Tél. : 021 784 55 22 – Fax : 021 784 55 02
mobika@mobika.ch – www.mobika.ch