Technische Daten – Sitzmöbel : Kunststoff-Stühle	Hannover
H E R K U N F T / G A R A N T I E
Herkunft EU	Garantie 2 JAHRE
P R O D U K T B E S C H R E I B U N G
SITZ/RÜCKENLEHNE	• Sitz: Rumpfschale aus Polypropylen, Stärke: 5 mm; Schrauben-Befestigung an der Hinterseite des Gestells und Laufschiene an der Vorderseite • Rückenlehne: feste Schale aus Polypropylen, Stärke: 5 mm; mit Schrauben an der Rückseite befestigt
FARBEN	• 3 Farben: anthrazit PY, blau PF oder weiß PT
GESTELL	• Stuhlbeine aus Rechteckstahlrohr, 30 mm x 10 mm, Stärke15/10, mit Epoxid-Aluminium-Beschichtung • Verstärkungsleiste zwischen Vorder- und Rückseite des Gestells ( 10 mm) • Zusammengeklappt ist der Stuhl HANNOVER nicht breiter als 7 cm
M A ß E in cm